|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **连云港师范高等专科学校 电动卷帘门安装明细表** | | | | | | | | |
|
| **序号** | **品名** | **门洞尺寸** | **功能要求** | **门头安装方式** | **门体参数** | **数量** | **固定方式** |  |
| 1 | 电动卷帘门 | 3m\*3m | 1.遇阻防撞 2.消音导轨 |  | 1.轨道：消音导轨 2.管状电机：电源220V，电机功率310W，额定电流2.5A 3.材质：77中空铝合金 4.门体结构：上卷帘 5.门片结构：中空加厚双层，每层不低于0.55mm 6.门体厚度：宽度不小于5CM 7.龙骨间距：4CM（双筋） 8.颜色：白色，采用粉末静电喷涂，电泳，阳极着色氧化，不起层，不变黄。 9.遥控钥匙：两把 | 2 | 膨胀螺丝固定 |  |
| 2 | 拆除 | 原门拆除，运至甲方指定地点 | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |