|  |
| --- |
| **连云港师范高等专科学校电动卷帘门安装明细表** |
|
| **序号** | **品名** | **门洞尺寸** | **功能要求** | **门头安装方式** | **门体参数** | **数量** | **固定方式** |  |
| 1 | 电动卷帘门 | 3m\*3m | 1.遇阻防撞2.消音导轨 |  |  1.轨道：消音导轨2.管状电机：电源220V，电机功率310W，额定电流2.5A3.材质：77中空铝合金4.门体结构：上卷帘5.门片结构：中空加厚双层，每层不低于0.55mm6.门体厚度：宽度不小于5CM7.龙骨间距：4CM（双筋）8.颜色：白色，采用粉末静电喷涂，电泳，阳极着色氧化，不起层，不变黄。9.遥控钥匙：两把 | 2 | 膨胀螺丝固定 |  |
| 2 | 拆除 | 原门拆除，运至甲方指定地点 |  |
|  |  |