|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件2 玖兴楼卫生间增设对开门项目清单** | | |
| **序号** | **位置** | **宽度（cm）** |
| 1 | A区一楼男卫生间 | 145 |
| 2 | A区一楼女卫生间 | 161 |
| 3 | A区二楼男卫生间 | 144.5 |
| 4 | A区二楼女卫生间 | 160 |
| 5 | A区三楼男卫生间 | 144.2 |
| 6 | A区三楼女卫生间 | 165.5 |
| 7 | B区一楼男卫生间 | 113 |
| 8 | B区一楼女卫生间 | 115 |
| 9 | B区二楼男卫生间 | 114.5 |
| 10 | B区二楼女卫生间 | 111.5 |
| 11 | B区三楼男卫生间 | 114.5 |
| 12 | B区三楼女卫生间 | 113.5 |
| 13 | B区四楼男卫生间 | 114 |
| 14 | B区四楼女卫生间 | 114.5 |
| 15 | B区五楼男卫生间 | 116.5 |
| 16 | B区五楼女卫生间 | 113.5 |
| 1. 尺寸：宽度定制（以实际尺寸为准），门框长98cm，门框低点到门最高点108.46cm，厚度4cm。 2.主体材质：白色松木。 3.配件：不锈钢双面弹簧合页，固定配套门柱。 4.安装方式：电钻打孔安装。 5.质保期：2年（验收合格之日算起）。 6.工期：15天。 7.付款方式：验收合格后一次性付清全款。 8.具体要求：包料包运输报安装，健康环保水性木器漆，表面光滑饱满，实木方木料立柱，前后双向180度开合，自动回弹。 9.验收标准：符合国家规范及满足采购人需求，保证原有瓷砖完整。 | | |
|
|
|