|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 师专室外长凳木制坐面制作 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 规格 | 备注 |
| 1 | 防腐木凳面 | 110 | 350 | 38500 | 124cm长\*37cm宽\*15cm深 | 1.坐凳盖板材料为：章子松防腐木，原木色，面板厚2.5cm厚，单板宽8.5㎝，衬骨架厚3.5㎝，单板宽15㎝；  2.坐凳盖板面层漆面为：耐侯户外木油漆；  3.加工固定方式为：锌钢缧丝固定，表面刨光打磨砂光，缧丝钉眼原子灰填补找平，板面外口修圆角，油漆粉刷两遍，凳面板与石材使用结构胶固定。 |

样品图片：

