**附件2： 校园绿化小栅栏更换项目项目要求**

**本项目为原有塑钢护栏补充，需与原塑钢护栏颜色、外形、品质、安装工艺保持一致（自行勘察现场）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土  2.挖土深度:1米内 | m3 | 6 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求:93%  2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 4 |
| 3 | 余方弃置 | 1.运距:3km内 | m3 | 2 |
| 4 | 镀锌栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:立柱56\*35\*500PVC立柱(白色)内衬50\*30\*500热镀锌管  2.栏板材料种类、规格、颜色:46\*20\*250PVC立管(绿色)，横管46\*20PVC(白色)内衬30\*15热镀锌管 | m | 450 |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类:自拌合  2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4 |