附件2： 项目要求

1. **项目清单（15天内完成）**
2. 马尼拉草皮（黑麦草混播）铺设面积约为820平方米；
3. 红叶石楠球(高度100-120cm,蓬径100cm以上)5株；
4. 红叶石楠（高度80以上，蓬径40cm以上）22株；
5. 女贞球（高度100-120cm,蓬径100cm以上）3株；
6. 种植土回填：总面积600平方米内根据实际需要进行种植土换填，预估计120立方米；
7. 场地平整面积约为820平方米（清理后无碎石、杂草、垃圾，平整区域无明显高洼点，清运包处理现场所有垃圾）；
8. **项目要求**
9. 承包方式：上门服务，包工包料包售后；
10. 项目报价为固定单价形式报价，按实际发生及采购人认可的工程量进行结算，结算依据：固定单价×实际发生及采购人认可的工程量；
11. 服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。
12. 人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。
13. 绿植到场需经采购人确认品种、型号及数量后进行栽植，种植土及清运要求：
14. 草坪（马尼拉和黑麦草混播）面积约为820平方米，需保证新铺草坪的草量达90%及以上，草坪色泽好，绿色，生命力强；
15. 红叶石楠球5株：高度100-120cm,蓬径100cm以上；
16. 女贞球3株（高度100-120cm,蓬径100cm以上）；
17. 红叶石楠22株（高度80以上，蓬径40cm以上）；
18. 种植土回填：总面积600平方米内根据实际需要进行种植土换填，预估计120立方米；
19. 场地平整面积约为820平方米；
20. 种植土需保证植物后期生长，如后期因为土质原因造成绿植死亡，需重新进行免费栽植或按采购人实际损失的金额进行赔付；
21. 现场所有垃圾（含自有部分）并及时清运至校外包处理，做到工完、料净、场清，恢复因该项目原因损坏的绿化、校园环境与道路设施等。

**三、养护期及标准**

1.绿化项目养护期：养护一年；

2.养护标准：江苏省园林植物三级养护，含基肥，满足成活率百分之百，如有绿植死亡，需免费进行更换或扣除绿植和养护费。