图纸更改清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 原图纸与现场差异 | 更改要求 |
| 1 | 锅炉房西侧设置变电所，图纸上没有，防火间距不满足规范要求。 | 1.根据消防规范要求，以上五处图纸，根据实际情况进行落实，图纸更改后符合消防规范要求。2.变更后图纸满足采购人需要并保证被连云港市住建局采纳。 |
| 2 | 食堂3层 8-10/F-D 轴现场布局与图纸不符。 |
| 3 | 行政楼南二层 C-D 轴交 8-9 轴，北二 层 P-N 轴交 8-9 轴走廊自然通风口被封。 |
| 4 | 后勤超市楼1层 现场布局与设计图纸不符，超后勤市楼2层现场布局与设计图纸不符。 |
| 5 | 宿舍楼1-6号楼两侧卫生间，活动室变更为宿舍； |