附件2：项目要求

1. 项目概况：我校荒地环境整治项目测量四个地块，总面积约 7万平方米，分2次进行。

二、测绘要求

（一）作业技术依据

1.《工程测量标准》GB50026-2020；

2.《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》GB/T20257.1-2017;

3.《全球定位系统 (GPS) 测量规范》GB/T18314-2009。

(二)高程基准

1985国家黄海高程系统

(三) 测量要求

1.测区范围外固定位置留取至少 2 个基准点；

2.现场测量高程点时高程变化不明显较为平坦的地方按照 15\*15方格采点，高程变化较大的地方按照范规要求加密。

3.提供 3 份纸质和1份U盘电子稿测绘报告 (包含土方测量数据)。